ATS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表名 | O\_RUNNING\_DATA\_线路号 | | |
| 列名 | 数据类型（精度范围） | 空/非空 | 约束条件 |
| train\_id | VARCHAR2(3) | NOT NULL |  |
| destination\_code | VARCHAR2(2) |  |  |
| group\_train\_id | VARCHAR2 (3) |  |  |
| local\_sub\_id | NUMBER(2) | NOT NULL |  |
| global\_sub\_id | NUMBER(4) | NOT NULL |  |
| train\_attribute | NUMBER(5) | NOT NULL |  |
| station | NUMBER(2) | NOT NULL |  |
| platform | NUMBER(2) | NOT NULL |  |
| arrival\_departure\_flag | VARCHAR2(1) | NOT NULL |  |
| date\_value | NUMBER(10) | NOT NULL |  |
| time\_value | NUMBER(5) | NOT NULL |  |
| date\_value\_expected | NUMBER(10) | NOT NULL |  |
| time\_value\_expected | NUMBER(5) | NOT NULL |  |
| time\_diff\_from\_schd | NUMBER(5) | NOT NULL |  |
| 补充说明 | train\_id: 车次号  destination\_code: 当前单程的目的地  group\_train\_id: 车组号  local\_sub\_id: 针对该车次号唯一编号的单程号  global\_sub\_id: 针对所有车次号唯一编号的单程号  train\_attribute: 记录属性：  bit 15: 1 更名车次号时的记录连接属性，预留  bit 14: 1 计划车  bit 13: 1 非旅客站台记录  bit 12: 1 列车在该站台跳停  bit 3: 1 该单程不参加兑线率计算  bit 2: 1 该记录方向为下行  bit 1: 1 入库单程  bit 0: 1 出库单程  station and platform: 该记录的站号、站台号  arrival\_departure\_flag: A: 到点 D: 发点  date\_value: 到发点的日期：为该天0点的time\_t值  time\_value: 到发点的时间：为该天0点之后的秒数  date\_value\_expected: 期望到发点的日期：为该天0点的time\_t值  time\_value\_expected: 期望到发点的时间：为该天0点之后的秒数  time\_diff\_from\_schd: 与计划的偏差  主键： 名称： 表名\_P  列： train\_id, date\_value, time\_value, arrival\_departure\_flag  索引： 名称： TIME\_ON\_表名  列： date\_value, time\_value | | |